1 - Na sua instalação da GC/XD, configurar no SmartConnect um novo dispositivo do tipo XDWebAPI.
2 - Copiar a pasta XDWebAPI incluida neste arquivo para uma pasta de sistema.
3 - Copiar o ficheiro de licença e ini da sua instalação da GC/XD e colocar na subpasta cfg\ da pasta XDWebAPI.
4 - Alterar ficheiro ini XDWebAPI\cfg\xd.ini e configurar o mesmo para usar um novo terminal
5 - Excutar ./XDWebAPI --console dentro da pasta XDWebAPI.
6 - Se necessário, alterar as permissões da pasta XDWebAPI.
7 - Se necessário, configurar access lists/firewall em Linux para que seja possivel aceder ao serviço.
8 - Já está! Pode verificar a documentação do serviço em http://[ip]:9888/swagger ou https://[ip]:9088/swagger